**ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ РАБОТЫ И ПОВЕДЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА**

**Во избежание несчастных случаев, причинения тяжкого вреда здоровью, смерти, возникновения обязанности по возмещению причиненного своими действиями ущерба, АО «Объединенные электрические сети» напоминают жителям индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц о необходимости соблюдения требований, утвержденных «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160).**

Обратите внимание, что большинство несчастных случаев при производстве работ происходят тогда, когда не соблюдаются данные правила. В последние годы возросло число случае поражения людей электрическим током в результате проведения работ, производимых в охранных зонах линий электропередачи. Электротравматизм по своим последствиям наиболее опасен и чаще других травм приводит к смертельному исходу либо причинению тяжкого вреда здоровью человека.

**В соответствии с п.8 указанных Правил в охранных зонах запрещается**осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В соответствии с п.9 указанных Правил в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением **свыше 1000 вольт**, помимо действий, указанных выше, **запрещается:**

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

**В силу п.10 указанных Правил в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:**

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В соответствии с п. 11 указанных Правил в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением **до 1000 вольт**, помимо действий, указанных выше, **без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:**

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Согласно Приложению к данным Правилам охранные зоны воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются в виде земельного участка и воздушного пространства, отстающими по обе стороны от крайних проводов на расстояние: 2 м – для ВЛ до 1000 В, 10 м – для ВЛ от 1 до 20000 В, 15 м – для ВЛ 35000 В; для кабельных линий электропередачи – по 1 м по обе стороны линии от крайних кабелей.

Обращаем внимание, что согласно ст.9.7. КоАП РФ повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, подземных и подводных кабельных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Кроме того, в случае повреждения электрических сетей виновное лицо несет и гражданско-правовую ответственность в виде возмещения причиненных своими действиями убытков, связанных с восстановлением поврежденного имущества, а в случае взыскания в судебном порядке и возмещения судебных расходов.

АО «Объединенные электрические сети» напоминает, чтобы не подвергать свою жизнь риску и избежать электротравм соблюдайте следующие правила:

* обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки;
* не размещайте в охранных зонах бытовые и хозяйственные постройки;
* не проводите в охранных зонах земляные и строительные работы с использованием специальной техники и механизмов;
* не совершайте противоправные действия, которые могут привести к повреждению электрических сетей или получению вами электротравм.

ПОМНИТЕ: ИГНОРИРУЯ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ, ВЫ НЕ ТОЛЬКО СТАВИТЕ ПОД УГРОЗУ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, НО И ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

***В случае повреждения или обрыва провода линий электропередачи, необходимо немедленно прекратить работы, вывести людей и технику на расстояние 8-10 метров от провода, по возможности оградить место соприкосновения провода землей (ВЛ), место разрытия, повреждения (КЛ) в радиусе 8-10 метров, до прибытия аварийной бригады не предпринимать самостоятельных действий. Нужно срочно обратиться в АО «Объединенные электрические сети» по телефону:(4932)936-710.***